ПоРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту наказу Міністерства економіки України 
"Про внесення змін до визначень та позначень основних одиниць SI"
Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проекту акта	
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ 
основних одиниць SI
Основні одиниці SI:
Величина	
Одиниця	

назва	
символ	
розмірність	
назва	
позначення	

	

міжн.	
укр.	

Довжина	
l, L	
L	
метр	
m	
м	

Маса	
m	
M	
кілограм	
kg	
кг	

Час	
t	
Т	
секунда	
s	
с	

Сила електричного струму	
I	
I	
ампер	
А	
А	

Термодинамічна температура	
T	
Θ	
кельвін	
K	
К	

Кількість речовини	
N	
N	
моль	
mol	
моль	

Сила світла	
Iv	
J	
кандела	
cd	
кд	

Визначення основних одиниць SI:
одиниця довжини:
метр - це довжина шляху, що проходить у вакуумі світло за проміжок часу, рівний 1/299 792 458 секунди; 
одиниця маси:
кілограм - це одиниця маси, яка дорівнює масі міжнародного прототипу кілограма;
одиниця часу:
секунда - це час, що дорівнює 9 192 631 770 періодам випромінювання, яке відповідає переходу між двома надтонкими рівнями основного стану атома цезію-133;
одиниця сили електричного струму:
ампер - це сила постійного струму, який під час проходження по двох прямих паралельних провідниках нескінченної довжини з нехтовно малим круговим поперечним перерізом, що перебувають у вакуумі на відстані 1 метр один від одного, створював би між цими провідниками силу взаємодії, яка дорівнює 2·10-7 ньютон на метр довжини;
одиниця термодинамічної температури:
кельвін - це одиниця термодинамічної температури, яка дорівнює 1/273,16 термодинамічної температури потрійної точки води.
У цьому визначенні йдеться про воду, яка має ізотопний склад, визначений такими відношеннями кількості речовини: 0,00015576 моль 2H на моль 1H, 0,0003799 моль 17O на моль 16O та 0,0020052 моль 18O на моль 16O;
спеціальна назва та позначення одиниці вимірювання температури в системі SІ для вираження температури за Цельсієм: 
Назва величини	
Одиниця	

назва	
позначення	

	
міжн.	
укр.	

Температура за Цельсієм*	
градус Цельсія	
°С	
°С	

__________ 
* Температура за Цельсієм t визначається як різниця t = T - T0 між двома термодинамічними температурами Т і Т0, де Т0 = 273,15 К. Інтервал або різниця температур можуть бути виражені в кельвінах або в градусах Цельсія. Одиниця вимірювання “градус Цельсія” дорівнює одиниці вимірювання “кельвін”;
одиниця кількості речовини:
моль - це кількість речовини системи, яка містить стільки структурних елементів, скільки міститься атомів у вуглецю-12 масою 0,012 кг. Під час використання моля структурні елементи повинні бути специфіковані та можуть бути атомами, молекулами, іонами, електронами або іншими частинками чи специфікованими групами таких частинок;
одиниця сили світла:
кандела - це сила світла в заданому напрямку від джерела, яке випромінює монохромне випромінювання частотою 540·1012 Гц, енергетична сила світла якого в цьому напрямку становить 1/683 Вт/ср.
	ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ 
основних одиниць SI
Основні одиниці SI:
Величина	
Одиниця	

назва	
символ	
розмірність	
назва	
позначення	

	

міжн.	
укр.	

Час	
t	
Т	
секунда	
s	
с	

Довжина	
l, L	
L	
метр	
m	
м	

Маса	
m	
M	
кілограм	
kg	
кг	

Сила електричного струму	
I	
I	
ампер	
А	
А	

Термодинамічна температура	
T	
Θ	
кельвін	
K	
К	

Кількість речовини	
N	
N	
моль	
mol	
моль	

Сила світла	
Iv	
J	
кандела	
cd	
кд	

Визначення основних одиниць SI:
Одиниця часу
Секунда, позначення с (міжн. s), є одиницею часу SI. Вона визначається через фіксоване числове значення частоти цезію ΔνCs, надтонкого переходу атома цезію-133 в незбуреному основному стані, що дорівнює 9 192 631 770, вираженої одиницею Гц (міжн. Hz), яка дорівнює с−1 (міжн. s−1).
Одиниця довжини
Метр, позначення м (міжн. m), є одиницею довжини SI. Він визначається через фіксоване числове значення швидкості світла у вакуумі с, що дорівнює 299 792 458, вираженої одиницею м/с (міжн. m/s), де секунда визначається через ΔνCs.
Одиниця маси
Кілограм, позначення кг (міжн. kg), є одиницею маси SI. Він визначається через фіксоване числове значення сталої Планка h, що дорівнює 6,626 070 15 × 10–34, вираженої одиницею Дж · с (міжн. J ·s), яка дорівнює кг ·м2 · с–1 (міжн. kg ·m2 · s–1), де метр і секунда визначаються через с і ΔνCs.
Одиниця сили електричного струму
Ампер, позначення А (міжн. A), є одиницею сили електричного струму SI. Він визначається через фіксоване числове значення елементарного заряду е, що дорівнює 1,602 176 634 × 10–19, вираженого одиницею Кл (міжн. С), яка дорівнює A · с (міжн. A · s), де секунда визначається через ΔνCs.
Одиниця термодинамічної температури
Кельвін, позначення К (міжн. K), є одиницею термодинамічної температури SI. Він визначається через фіксоване числове значення сталої Больцмана k, що дорівнює 1,380 649 × 10–23, вираженої одиницею Дж · К–1 (міжн. J · K–1), яка дорівнює кг · м2 · с–2 · К–1 (міжн. kg · m2 · s–2 · K–1), де кілограм, метр і секунда визначаються через h, c і ΔνCs.
Одиниця кількості речовини
Моль, позначення моль (міжн. mol), є одиницею кількості речовини SI. Один моль містить точно 6,022 140 76 × 1023 структурних елементів. Це число є фіксованим числовим значенням сталої Авогадро NA, вираженої одиницею моль–1 (міжн. mol–1), і називається числом Авогадро.
Кількість речовини системи, позначення n, є мірою числа точно визначених структурних елементів. Структурним елементом може бути атом, молекула, іон, електрон, будь-яка інша частинка або точно визначена група частинок.
Одиниця сили світла
Кандела, позначення кд (міжн. cd), є одиницею сили світла в заданому напрямку SI. Вона визначається через фіксоване числове значення світлової ефективності монохроматичного випромінювання частотою 540 × 1012 Гц (міжн. Hz) Kcd, що дорівнює 683, вираженої одиницею лм·Вт–1 (міжн. lm·W–1), яка дорівнює кд · ср · Вт–1 (міжн. cd · sr · W–1), або кд · ср · кг–1 · м–2 · с3 (міжн. cd · sr· kg–1 ·m–2  s3), де кілограм, метр і секунда визначені через h, c і ∆νCs.
Спеціальна назва та позначення похідної одиниці температури SІ для вираження температури за Цельсієм: 
Назва величини	
Одиниця	

назва	
позначення	

	
міжн.	
укр.	

Температура за Цельсієм*	
градус Цельсія	
°C	
°С	

__________
* Температура за Цельсієм t визначається як різниця t = T - T0 між двома термодинамічними температурами Т і Т0, де Т0 = 273,15 К. Інтервал або різниця температур можуть бути виражені в кельвінах або в градусах Цельсія. Одиниця “градус Цельсія” дорівнює одиниці “кельвін”.	

Перший віце-прем’єр-міністр України –
Міністр економіки України                                                                                                              Юлія СВИРИДЕНКО
___ ___________ 2021 р.